Trabajos posteriores

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Emergencias ◀Cambiar una rueda
En caso necesario, vuelva a poner las cubiertas de los tornillos de la rueda.
Guarde las herramientas en el lugar previsto para ello.
Si la rueda cambiada no cabe en la cavidad de la rueda de repuesto, guárdela bien asegurada en el maletero vínculo►.
Compruebe la presión del neumático de la rueda montada en cuanto sea posible.
En vehículos con indicador de control de la presión de los neumáticos*, corrija la presión y memorice los datos en el sistema infotainment vínculo►.
El par de apriete de los tornillos de rueda debe ser de 120 Nm. Haga que lo comprueben cuanto antes con una llave dinamométrica. Conduzca con cuidado hasta ese momento.
Haga que le cambien la rueda pinchada cuanto antes.
◀atrás