Ajustar la zona del campo magnético

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Luces y visibili... ◀Brújula digital
Válido para: vehículos con brújula digital
Para que el punto cardinal se indique correctamente debe estar ajustada la zona del campo magnético correcta.

  Fig. 64Mapa de las zonas del campo magnético

Pulse la tecla -A- fig. ► hasta que el número de la zona del campo magnético ajustada aparezca en el retrovisor interior.
Ajuste la zona del campo magnético pulsando repetidas veces la tecla -A-. El modo de ajuste desaparecerá automáticamente transcurridos algunos segundos.
◀atrás