Modo de punto muerto

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Cambio automático
Válido para: vehículos con cambio automático
En el modo de punto muerto se puede ahorrar combustible, ya que desacopla el motor de la caja de cambios. El vehículo se sigue desplazando sin el efecto del freno motor. Utilice el modo de punto muerto para, p. ej., dejar que el vehículo empiece a desplazarse por inercia a tiempo al entrar a una población.
Activar el modo de punto muerto
Quite el pie del acelerador.
En la pantalla del cuadro de instrumentos ya no se visualiza la marcha (p. ej.: D en lugar de D7).
Interrumpir el modo de punto muerto
Pise el pedal del freno o del acelerador o pulse la leva -–- fig. ►.
Condiciones para usar el modo de punto muerto

- El modo de punto muerto debe estar activado en el infotainment vínculo►.
- Tiene que estar seleccionada la posición del cambio D o el modo de conducción efficiency* en el drive select*.
- La velocidad del vehículo debe encontrarse entre 55 km/h y 160 km/h.
- Las pendientes (en subida o en bajada) únicamente deben ser mínimas.

ATENCIÓN
Si el modo de punto muerto está activado el freno motor ya no tiene ningún efecto y el vehículo no desacelera del modo habitual o, dicho de otro modo, puede acelerarse todavía más en bajadas. ¡Peligro de accidente! En la posición del cambio D se puede evitar el modo de punto muerto retirando el pie rápidamente del acelerador.
Aviso

- En ciertas situaciones de la conducción, pulsando la leva -+- cuando está seleccionada la marcha más larga puede activarse el modo de punto muerto manualmente.

- En pendientes superiores a aprox. 10 % el modo de punto muerto se desactiva automáticamente.

- El modo de punto muerto no está disponible en la posición del cambio S.

◀atrás