Intermitentes simultáneos de emergencia

| . |

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Luces y visibili... ◀Iluminación ext...

  Fig. 52Consola central: Tecla para intermitentes simultáneos de emergencia

En caso de peligro, los intermitentes simultáneos de emergencia sirven para llamar la atención de los otros conductores sobre su vehículo.
Pulse la tecla para encender y apagar los intermitentes de emergencia.
Si circula a gran velocidad y frena a fondo, las luces de freno parpadean y a continuación se encienden los intermitentes simultáneos de emergencia1).
Con los intermitentes simultáneos de emergencia encendidos puede indicar un cambio de dirección o de carril accionando la palanca de los intermitentes. El parpadeo intermitente de emergencia se interrumpirá temporalmente.
Los intermitentes simultáneos de emergencia funcionan también con el encendido desconectado.
◀atrás