Mandos

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Elevalunas eléctri...
El conductor puede accionar todos los elevalunas.

  Fig. 43Puerta del conductor: Mandos para elevalunas

Todos los mandos elevalunas disponen de dos niveles de función:
Abrir y cerrar las ventanillas
Para abrir/cerrar la ventanilla automáticamente, pulse el conmutador o (tire del él) brevemente hasta el segundo nivel. El movimiento se detiene accionando de nuevo el conmutador.
Para ajustar una posición intermedia, pulse el conmutador (o tire de él) en el primer nivel hasta que la ventanilla haya alcanzado la posición deseada.
Conmutadores para elevalunas

-1- | Puerta delantera izquierda
-2- | Puerta delantera derecha
-3- | Puerta trasera izquierda
-4- | Puerta trasera derecha

ATENCIÓN

- Llévese la llave siempre que abandone el vehículo (aunque sea por un corto espacio de tiempo). Esto es de especial importancia si se quedan niños en el vehículo, ya que podrían arrancar el motor o accionar equipamientos eléctricos (p. ej. elevalunas eléctricos), con el consiguiente peligro de accidente. Los elevalunas dejarán de funcionar una vez se haya abierto la puerta del conductor o la del acompañante.

- No cierre nunca la ventanillas de un modo descuidado o descontrolado, ya que pueden producirse magulladuras.

- Si cierra el vehículo desde fuera, no deberá permanecer ninguna persona en el mismo, ya que, en un caso de emergencia, las ventanillas no podrán abrirse desde el interior.

Aviso
Tras haber desconectado el encendido, las ventanillas se podrán abrir y cerrar todavía durante unos 10 minutos. Los elevalunas quedarán desconectados sólo después de haber abierto la puerta del conductor o la del acompañante.
◀atrás