Lámparas de incandescencia en la parte trasera del vehículo

| . |

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Lámparas de inc...
Válido para: vehículos con grupos ópticos traseros halógenos

  Fig. 358
  Válido para: berlina
  Parte trasera del vehículo: Lámparas en el lateral y en el portón del maletero

  Fig. 359
  Válido para: Avant
  Parte trasera del vehículo: Lámparas en el lateral y en el portón del maletero

Una lámpara de incandescencia sólo debe ser sustituida por otra del mismo tipo. La denominación se encuentra en la ampolla de vidrio/el zócalo de la lámpara.
La descripción del cambio de lámparas se hace siempre para el grupo óptico trasero izquierdo. El cambio de lámparas en el grupo óptico trasero derecho se realiza de un modo análogo.
En vehículos con grupos ópticos traseros halógenos fig. 358► o fig. 359► se pueden cambiar las siguientes lámparas:
Válido para: berlina

Lámpara de incandescencia (12 V) | Tipo
-1- Luz de freno/Piloto trasero | P21W
-2- Luz de freno/Piloto trasero | P21W
-3- Piloto trasero | W16W
-4- Piloto antiniebla1) | H21W LL HTR
-5- Intermitentes | PY21W
-6- Luz de marcha atrás | W16W

Válido para: Avant

Lámpara de incandescencia (12 V) | Tipo
-1- Luz de freno/Piloto trasero | W16W
-2- Luz de freno/Piloto trasero | W16W
-3- Piloto trasero | W16W
-4- Piloto antiniebla1) | H21W
-5- Intermitentes | PY21W
-6- Luz de marcha atrás | W16W

◀atrás