Dispositivo para remolque (montaje ulterior)

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción con... ◀Dispositivo par...
El vehículo se puede equipar con ulterioridad con un dispositivo para remolque.

  Fig. 125Vista de planta y lateral de la posición de los puntos de fijación

El montaje posterior de un dispositivo para remolque debe realizarse conforme a las normas del fabricante del dispositivo para remolque. El dispositivo para remolque se atornilla a la carrocería por cuatro puntos de fijación. Los puntos de fijación van marcados con una -A-.
Su taller especializado está informado sobre los detalles del montaje posterior de un dispositivo para remolque y sobre la eventual necesidad de aumentar la potencia del sistema de refrigeración.
ATENCIÓN
Encargue el montaje posterior de un dispositivo para remolque sólo a su taller especializado.

- Si el dispositivo para remolque está mal montado existe peligro de accidente.

- Por su propia seguridad, le rogamos tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones de montaje suministradas por el fabricante del dispositivo para remolque.

CUIDADO
Si la conexión en la toma de corriente es incorrecta, pueden producirse daños en el sistema eléctrico del vehículo.
◀atrás