Desmontar y montar una rueda

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Emergencias ◀Cambiar una rueda

  Fig. 345Rueda: Útil de hexágono interior para girar los tornillos

  Fig. 346Rueda: Pasador de montaje en el orificio superior

Desmontar una rueda
Desenrosque por completo el tornillo de la rueda que se encuentre en la posición superior con el útil de hexágono interior en el mango del destornillador (herramientas) fig. 345► y deposítelo sobre una superficie limpia.
Enrosque con la mano el pasador de montaje (herramientas) en la rosca que ha quedado libre fig. 346►.
Desenrosque el resto de tornillos de rueda.
Retire la rueda. Al hacerlo, el pasador de montaje debe dejarse en su lugar.
Montar una rueda
Si se montan neumáticos con sentido obligatorio de giro se deberán tener en cuenta las indicaciones en vínculo►.
Coloque la rueda pasándola por el pasador de montaje.
Enrosque los tornillos de la rueda y apriételos un poco utilizando el útil de hexágono interior.
Desenrosque el pasador de montaje y enrosque el tornillo de la rueda restante, apretándolo también un poco.
Baje el vehículo cuidadosamente con el gato*.
Utilice la llave de rueda para apretar los tornillos en cruz.
Los tornillos de la rueda deben estar limpios y poderse enroscar con facilidad. Examine las superficies de apoyo de la rueda y del cubo de la rueda. Si estas superficies están sucias, deberán limpiarse antes de montar la rueda.
ATENCIÓN
No utilice nunca el útil de hexágono interior en el mango del destornillador o la llave de vaso hexagonal con el maneral de carraca para aflojar o apretar los tornillos de rueda, ya que con estas herramientas no se puede alcanzar el par de apriete necesario. ¡Peligro de accidente!
CUIDADO
Al desmontar/montar la rueda, la llanta puede golpear contra el disco de freno/disco de freno cerámico* y dañarlo. Por ello, sea cuidadoso y solicite la ayuda de una segunda persona.
◀atrás