Descripción

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi side assis...
Válido para: vehículos con Audi side assist

  Fig. 149Zona de detección de los sensores

  Fig. 150Testigo en el retrovisor exterior

El side assist (sistema de asistencia para cambiar de carril) le ayuda a vigilar el ángulo muerto y lo que sucede detrás de su vehículo. El sistema advierte dentro de los límites del mismo de vehículos que se están acercando o de vehículos que circulan más o menos a la misma velocidad en la zona de detección -1- fig. 149►. Si un cambio de carril se considera peligroso se enciende el testigo -2- en el retrovisor exterior fig. 150►.
El testigo integrado en el retrovisor exterior izquierdo facilita el cambio de carril hacia la izquierda. El testigo integrado en el retrovisor exterior derecho facilita el cambio de carril hacia la derecha.
Nivel de información
Mientras no haya puesto el intermitente, el side assist le informa sobre vehículos detectados que pueden ocasionar una situación de peligro. El testigo del retrovisor correspondiente se ilumina débilmente.
En el nivel de información, el testigo se ilumina con menor intensidad para no distraerle de la conducción.
Nivel de advertencia
Si pone el intermitente y el testigo del retrovisor correspondiente parpadea con gran luminosidad, el side assist le advierte de vehículos detectados que pueden ocasionar una situación de peligro. En este caso, verifique la situación de la conducción mirando el retrovisor exterior y girando la cabeza ►.
Válido para vehículos con active lane assist*: el testigo del retrovisor correspondiente también puede parpadear, si no ha puesto el intermitente: si se está acercando a una línea delimitadora detectada y hay peligro de que se salga del carril, el side assist le advierte con ello de vehículos detectados que pueden ocasionar una situación de peligro.
Aviso
La luminosidad del testigo se puede modificar en el retrovisor exterior vínculo►.
◀atrás