Trabajos preliminares (portón del maletero)

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Cambiar las lám...
Válido para: vehículos con grupos ópticos traseros halógenos

  Fig. 367Portón del maletero: Retirar la cubierta

  Fig. 368-A- berlina, -B- Avant: Desmontaje del grupo óptico trasero en el portón del maletero

Compruebe qué lámpara está averiada.
Desconecte el encendido y apague las luces.
Abra el portón del maletero.
Saque de las herramientas el destornillador y la herramienta auxiliarvínculo►.
Retire la cubierta tirando de la misma en la dirección de la flecha fig. 367►.
Abra la tapa dispuesta en el portón del maletero utilizando el destornillador -A- o -B- fig. 368►.
Gire las tuercas de fijación con la herramienta auxiliar.
Tire del grupo óptico trasero, con cuidado, hasta sacarlo del portón del maletero ►.
Desacople el conector eléctrico.
Cambie la lámpara defectuosa vínculo►.
Monte todas las piezas por el orden inverso de operaciones.
Compruebe el funcionamiento.
CUIDADO
Sea cuidadoso al desmontar/montar el grupo óptico trasero para que no se dañe ninguna pieza.

- Peligro extremo de dañar la pintura o el propio grupo óptico trasero cuando se procede a desmontarlo. Es también por ello que le recomendamos dirigirse a un profesional del ramo para cambiar las lámparas de incandescencia.

- Para sacar el grupo óptico trasero haciendo palanca no hay que emplear en ningún caso herramientas de metal (p. ej., destornillador) ni piezas de plástico punzantes ni de cantos agudos. ¡Peligro de dañar la pintura!

Aviso
Coloque un trapo suave como base para evitar que se dañe el grupo óptico trasero al depositarlo.
◀atrás