Desbloquear y bloquear con la llave de confort

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Cierre centralizad...
Válido para: vehículos con llave de confort
Las puertas y el portón del maletero se pueden desbloquear y bloquear sin accionar la llave de control remoto.

  Fig. 29Manilla de la puerta: Bloquear el vehículo

Desbloquear el vehículo
Agarre la manilla. La puerta se desbloquea automáticamente.
Tire de la manilla para abrir la puerta.
Bloquear el vehículo
Seleccione la posición del cambio P (cambio automático), ya que de lo contrario no se puede bloquear el vehículo.
Si desea bloquear el vehículo, cierre la puerta y toque una vez el sensor que hay en la manilla de la puerta fig. 29►, ►. Al hacerlo, no agarre la manilla.
El vehículo se puede desbloquear y bloquear por cada una de las puertas. Al hacerlo, la llave de control remoto no debe estar a una distancia superior a aprox. 1,5 m de la manilla de la puerta. No importa que la llave de control remoto se encuentre, p. ej., en el bolsillo de su chaqueta o en su portafolios.
Si se toca la manilla mientras se está bloqueando el vehículo pueden producirse anomalías en la función de bloqueo.
Una vez finalizado el proceso de cierre, no podrá abrirse la puerta durante un breve espacio de tiempo. Esto le permite asegurarse de que las puertas han quedado bien cerradas.
En función de los ajustes realizados en el infotainment se desbloquea bien todo el vehículo o sólo una de las puertas al realizar la operación de desbloqueo vínculo►.
ATENCIÓN
Válido para: vehículos con alarma antirrobo
Si el vehículo ha sido cerrado desde fuera y el Safelock* está activado, no debe permanecer ninguna persona en el vehículo - en especial si se trata de niños - ya que ni las puertas ni las ventanillas se podrán abrir desde el interior vínculo►. Con las puertas bloqueadas se verá dificultada la ayuda del exterior en caso de emergencia. ¡Peligro de muerte!
Aviso
Si su vehículo ha estado parado durante un largo periodo de tiempo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Para ahorrar energía, los sensores de acercamiento se desconectarán después de pasar algunos días. Deberá tirar una vez de la manilla para desbloquear el vehículo y una segunda vez para abrirlo.

- Para evitar que la batería se descargue y garantizar así durante el periodo de tiempo más largo posible que su vehículo puede arrancar, el dispositivo de gestión de energía desconecta una tras otra las funciones de control que no son necesarias. Es posible que, en este caso, no pueda desbloquear su vehículo con esta función de confort.

◀atrás