Dispositivo de remolque: sacar y guardar pivotando

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción con... ◀Dispositivo par...
Válido para: vehículos con dispositivo para remolque
El dispositivo para remolque se debe sacar y volver a colocar en su posición pivotándolo con cuidado.

  Fig. 123Detalle del maletero: Mando

  Fig. 124Parachoques trasero: Enclavar el dispositivo para remolque y abrir la toma de corriente

Sacar el dispositivo para remolque
Ponga el freno de estacionamiento.
Abra el portón del maletero.
Tire del mando -1- fig. 123► ►. El dispositivo para remolque está desbloqueado y pivota hacia abajo. El LED parpadea.
Siga pivotando con la mano el dispositivo para remolque -2- en la dirección de la flecha hasta que escuche y note que queda enclavado fig. 124►. El LED luce permanentemente.
Antes de acoplar un remolque, retire la caperuza guardapolvo -3- y guárdela en el vehículo.
Enchufe el cable del remolque a la toma de corriente -4-.
Si acopla un remolque a su vehículo, enganche el cable de ruptura del remolque en la argolla -5-.
Al conectar el encendido, en la pantalla del cuadro de instrumentos no debe encenderse el testigo de control ni aparecer la indicación Comprobar el enganche para remolque.
Guardar el dispositivo para remolque
Una vez haya desacoplado el remolque, encaje de nuevo la caperuza guardapolvo -3- en su sitio.
Tire del mando -1-. El dispositivo para remolque está desbloqueado y pivota hacia abajo. El LED parpadea.
Pivote el dispositivo para remolque con la mano hasta el tope - por debajo del parachoques - hasta que escuche y note que queda enclavado ►. El LED luce permanentemente.
Al conectar el encendido, en la pantalla del cuadro de instrumentos no debe encenderse el testigo de control ni aparecer la indicación Comprobar el enganche para remolque.
Si se está circulando o el portón trasero está cerrado, el mando no funciona.
Significado del LED en el mando

- Si el LED parpadea, el dispositivo para remolque no se encuentra todavía en la posición de servicio o de reposo.
- Si el LED luce, el dispositivo para remolque se encuentra en la posición de servicio o de reposo.

ATENCIÓN

- Asegúrese de que no haya personas, animales ni objetos en la zona de pivotaje del dispositivo para remolque.

- Si el LED parpadea o en el cuadro de instrumentos se ilumina el testigo y se indica ¡Comprobar el enganche del remolque!, no debe utilizarse el dispositivo para remolque. ¡Peligro de accidente! Repita el proceso de pivotamiento. Si se presenta una anomalía técnica, póngase en contacto con un taller especializado.

- No intervenga nunca con medios auxiliares ni herramientas en el proceso de pivotaje del dispositivo para remolque. El dispositivo para remolque podría dañarse, por lo que ya no podría garantizarse su seguridad.

- No accione jamás el mando si el dispositivo para remolque está sometido a carga.

CUIDADO
Si utiliza un aparato de limpieza de alta presión, no lo dirija directamente a la junta del enganche para remolque ni a la toma de corriente. La junta se puede dañar. A consecuencia de ello puede entrar humedad y producir oxidación, así como daños en el sistema.
Aviso

- La argolla -5- que hay en el dispositivo para remolque está pensada exclusivamente para fijar el cable de ruptura del remolque.

- El mecanismo de pivotamiento del dispositivo para remolque contiene un lubricante. Tanto si el dispositivo para remolque no se utiliza como si se emplea constantemente sin pivotarlo, el lubricante se distribuye de manera poco uniforme. Esto puede provocar dos cosas: que el movimiento de pivotamiento se dificulte o que el dispositivo para remolque no pivote hacia abajo por sí mismo al soltarlo. A modo de solución, le recomendamos que pivote el dispositivo para remolque varias veces (sacarlo y guardarlo) o bien que lo mueva hacia arriba y hacia abajo.

- Si conduce sin remolque, debería devolver el dispositivo para remolque a su posición original.

◀atrás