Sistema de frenos

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Testigos de con...
Freno: recalentado. Engranar gama de marchas D
Freno: recalentado. Engranar marcha y seguir recomendación de marcha
Los frenos se han sometido a un esfuerzo considerable. Engrane una marcha adecuada (cambio manual) o bien la gama de marchas D/S (cambio automático) para aprovechar el freno motor y reducir el esfuerzo de los frenos.
◀atrás