Observaciones para la conducción

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Cambio automático
Válido para: vehículos con cambio automático
Arrancar el motor
Debe estar engranada la posición del cambio P o N.
Poner en marcha el vehículo
Pise el pedal del freno y manténgalo pisado.
Arranque el motor vínculo►.
Pulse la tecla de desbloqueo -1- en la palanca selectora y seleccione la posición del cambio D, E, S, o R vínculo►.
Espere un poco hasta que se haya conectado el cambio (se nota un ligero tirón).
Quite el pie del pedal del freno y acelere ►.
Detenerse por un breve espacio de tiempo
Para detener el vehículo, pise el pedal del freno (p. ej. en los semáforos). No acelere.
Para evitar que el vehículo retroceda al emprender la marcha, ponga el freno de estacionamiento en pendientes pronunciadas ►.
El freno de estacionamiento se quita de nuevo automáticamente y su vehículo se pone en movimiento, si acelera del modo habitual y lleva el cinturón abrochado.
Detenerse y aparcar
Si abre la puerta del conductor y la palanca no está situada en P, el vehículo podría moverse.
Pise el pedal del freno y manténgalo pisado ►.
Ponga el freno de estacionamiento.
Para engranar la posición del cambio P, pulse la tecla P -2- en la palanca selectora fig. ►.
Bajo determinadas circunstancias (p. ej. viajando por carreteras montañosas o al conducir con remolque) puede resultar ventajoso cambiar provisionalmente al modo manual para ajustar manualmente la relación de transmisión a la situación de la conducción vínculo►.
En pendientes se debería poner primero el freno de estacionamiento y, seguidamente, engranar la posición del cambio P vínculo►. Así se evita someter al mecanismo de bloqueo a un esfuerzo excesivo.
ATENCIÓN

- Mientras se selecciona una posición del cambio, con el coche parado y el motor en marcha, no hay que acelerar. ¡Peligro de accidente!

- Durante la marcha, no engrane nunca la posición del cambio R o P. ¡Peligro de accidente!

- Si el vehículo está parado hay que evitar acelerar inadvertidamente. De lo contrario, el vehículo se pone en movimiento de inmediato, bajo determinadas circunstancias, aún habiendo puesto el freno de estacionamiento, por lo que existe peligro de accidente.

Aviso
Por motivos de seguridad la función que quita el freno de estacionamiento automáticamente sólo funciona cuando la puerta del conductor está cerrada.
◀atrás