Manejar dos teléfonos mediante el MMI

| . |

| . |

►Audi A4 ►Infotainment ►Teléfono ◀Puesta en servicio
Válido para: vehículos con Audi phone box
Utilizando la Audi phone box podrá conectar dos teléfonos móviles con el MMI, p. ej. su teléfono del trabajo como teléfono principal y su teléfono móvil privado como teléfono adicional. En el vehículo podrá recibir llamadas a los dos teléfonos.
El teléfono móvil que se haya conectado en primer lugar se indicará como teléfono principal en el MMI. El segundo teléfono móvil se conectará como teléfono adicional.
El directorio que se muestra es siempre el del teléfono principal conectado. Si desea utilizar el directorio del teléfono adicional, deberá intercambiar el teléfono principal por el adicional vínculo►.
Conectar el teléfono móvil como teléfono principal
Conecte su teléfono móvil con el MMI a través de Bluetooth. El teléfono móvil que se haya conectado en primer lugar se indicará como Teléfono principal en el MMI.
Véase vínculo►.
Conectar el teléfono móvil como teléfono adicional
Condición: un teléfono móvil está conectado con el MMI como teléfono principal. O bien: se ha introducido una tarjeta Mini SIM 1) para telefonear en el lector de tarjetas SIM*.
Seleccione: tecla MENU > Teléfono > tecla de menú derecha > Conectar teléfono adicional.
Véase vínculo►.
Un ejemplo: ha conectado su teléfono móvil del trabajo como teléfono principal y su teléfono móvil privado como teléfono adicional con el MMI. Para poder llamar ahora a contactos de su directorio privado, tiene que intercambiar los teléfonos principal y adicional, ya que el directorio se indica siempre desde el teléfono principal.
Introducir la tarjeta Mini SIM en el lector de tarjetas SIM*
Condición: el MMI no está conectado con ningún teléfono móvil.
Véase vínculo►.
Si quiere utilizar su tarjeta Mini SIM en el lector de tarjetas SIM* como teléfono adicional, véase vínculo►.
Intercambiar los teléfonos principal y adicional
Condición: los teléfonos principal y adicional están conectados.
Cambiar telf. principal y adicional: seleccione la tecla MENU > Teléfono > tecla de menú derecha > Cambiar telf. principal y adicional.
Aviso

- Tenga en cuenta que sólo se mostrará el directorio del teléfono principal.

- Tenga en cuenta que, al introducir una tarjeta Mini SIM en el lector de tarjetas SIM*, se interrumpe la conexión de todos los teléfonos móviles conectados con el MMI a través de Bluetooth.

- En el gestor de conexiones podrá ver si su teléfono móvil está conectado como teléfono principal o adicional vínculo►. O bien: en el menú teléfono se indicará el nombre de dispositivo del teléfono principal que está conectado (z. B. MyPhone).

- Si el teléfono principal no se conecta automáticamente con el MMI al conectar el encendido, por ejemplo porque se encuentra fuera del alcance del vehículo o porque la función Bluetooth está desactivada, un teléfono adicional que haya estado conectado antes se conectará automáticamente como teléfono principal.

- Podrá enviar y recibir mensajes tanto con el teléfono principal como con el teléfono adicional fig. ►. Para ello no es necesario intercambiar los teléfonos principal y adicional.

- En el Gestor de conexiones uno de los teléfonos móviles conectados se puede Memorizar como teléfono estándar* vínculo►.

◀atrás