LED y pila en la llave de control remoto

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Cierre centralizad...

  Fig. 26Llave de control remoto: Desmontar el soporte de la pila

  Fig. 27Llave de control remoto (parte trasera): Desmontar el soporte de la pila

LED en la llave de control remoto
El LED -B- le informa de qué función de la llave de control remoto está activada.
El LED parpadea una vez si pulsa una tecla brevemente.
Si pulsa una tecla durante más tiempo (apertura/cierre de confort), el LED parpadea varias veces.
Si el LED no parpadea, la pila de la llave de control remoto está descargada. Adicionalmente se ilumina el testigo y se visualiza la indicación para el conductor Llave de control remoto: cambiar la pila de la llave. Cambie la pila.
Cambiar la pila de la llave
Pulse las teclas de desbloqueo -A- fig. 26► y retire la llave de emergencia.
Oprima las teclas de desbloqueo -C- fig. 27► en el soporte de la pila y saque al mismo tiempo el soporte - en la dirección de la flecha - de la llave de control remoto.
Coloque la nueva pila con el signo “+” hacia abajo.
Introduzca el soporte de la pila, con cuidado, en la llave de control remoto.
Introduzca la llave de emergencia.
Nota relativa al medio ambiente
Las pilas descargadas se deben desechar respetando el medio ambiente, no debiendo tirarse en ningún caso a la basura doméstica.
Aviso
La pila nueva debe tener la misma especificación que la original.
◀atrás