Indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi active lan...
Válido para: vehículos con Audi active lane assist

  Fig. 147Cuadro de instrumentos (pantalla policroma): active lane assist activado y operativo

  Fig. 148Cuadro de instrumentos (pantalla monocroma): active lane assist activado

La indicación Asistencia al conductor del active lane assist se puede seleccionar con las teclas del volante multifunción vínculo►.
En el Head-up Display* se visualiza una indicación adicional.
Pantalla policroma
Véase fig. 147►

Indicación Asistencia al conductor en el cuadro de instrumentos | Significado en el lado correspondiente
Línea(s) verde(s) (izquierda o derecha) | Sistema active lane assist activado y operativo.
Línea roja (izquierda o derecha) | El active lane assist le avisa de que está a punto de salirse del carril. Adicionalmente, el volante vibra un poco.
Línea(s) gris(es) (izquierda o derecha) | El active lane assist está activado pero no operativo.

Pantalla monocroma
Véase fig. 148►

Indicación Asistencia al conductor en el cuadro de instrumentos | Significado en el lado correspondiente
Línea(s) gris(es) clara(s) (izquierda o derecha) | Sistema active lane assist activado y operativo.
Línea(s) intermitente(s) (izquierda o derecha) | El active lane assist le avisa de que está a punto de salirse del carril. Adicionalmente, el volante vibra un poco.
Línea(s) gris(es) oscura(s) (izquierda o derecha) | El active lane assist está activado pero no operativo.

Indicaciones para el conductor en la pantalla digital del cuadro de instrumentos
Si el active lane assist se desactiva por sí mismo, se apaga el testigo de control en la pantalla y se visualiza uno de los siguientes mensajes:
Audi active lane assist: actualmente no disponible. Visión de la cámara limitada por el entorno. Ver Manual
Esta indicación para el conductor se visualiza si la cámara ha dejado de funcionar debido a unas dificultades de detección constantes de las líneas delimitadoras. Las causas de esta situación pueden ser las siguientes:

- El área de campo visual de la cámara fig. ► está sucia o helada por su parte exterior. Limpie esta zona del parabrisas vínculo►.
- El área de campo visual de la cámara está empañada por dentro. En este caso, espere a que se haya desempañado antes de activar de nuevo el active lane assist.
- Debido al estado de la calzada el sistema no ha podido detectar, durante un cierto tiempo, líneas delimitadoras algunas. Conecte el active lane assist en el momento en que las líneas puedan detectarse mejor.

Audi active lane assist: actualmente no disponible. Ver Manual
Una anomalía temporal impide que el active lane assist pueda funcionar. Intente volver a activar el active lane assist más tarde.
Audi active lane assist: ¡Anomalía! Ver Manual
Diríjase a un taller especializado, en cuanto pueda, para que reparen la avería.
Audi active lane assist: ¡Controlar el volante!
La indicación para el conductor se visualiza si no es usted quien gira el volante. El active lane assist está activado pero no operativo.
◀atrás