Cuadro general

►Audi A4 ►Infotainment ►Medios ◀Medios y formatos de archivos...
El lector de DVD*, la jukebox*, el lector de tarjetas SD y el puerto para la memoria USB* son compatibles con archivos de audio y vídeo de las siguientes características:

| Archivos de audio | Archivos de vídeo*

Medios compatibles

Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC/MMC: con una capacidad de hasta 128 GB
Lector de DVD: CDs de audio (hasta 80 min) con texto del CD (intérprete, álbum, título)*, CD-ROMs con una capacidad de hasta 700 MB; DVD±R/RW; DVD de vídeo; DVD de audio con pista de sonido compatible con DVD de vídeo;
Audi music interface: terminales móviles vínculo► (p. ej. iPod, reproductor MTP, memorias USB tipo “USB Device Subclass 1 y 6” compatibles con USB 2.0: lápices USB, reproductores MP3 USB (Plug-and-Play), memorias flash USB externas y discos duros USB externos)

Sistema de archivos | Tarjetas de memoria: exFAT, FAT, FAT32, NTFS Memorias USB: FAT, FAT32, NTFS Particiones de memorias USB (primarias/lógicas*): 2 por cada conexión USB Sistemas de archivos de CD/DVD: ISO9660, Joliet, UDF
Metadatos | Carátulas de álbumes: GIF, JPG, PNG con máx. 800x800 px. Según disponibilidad, las carátulas de los álbumes las muestra el medio correspondiente o Gracenote*. |
Formato | MPEG-1/-2 Layer-3 | Windows Media Audio 9 y 10 | MPEG-2/-4 | FLAC | MPEG-1/-2 | MPEG4 AVC (H.264) | Windows Media Video 9
Extensión del archivo | .mp3 | .wma | .m4a; .m4b; .aac | .flac | .mpg; .mpeg | .mp4; .m4v; .mov; .avi | .wmv; .asfs
Listas de reproducción | .M3U; .PLS; .WPL; .M3U8; .ASX
Propiedades | Frecuencia de muestreo máx. 320 kbit/s y 48 kHz | Frecuencia de muestreo 48 kHz | Hasta máx. 2000 kbit/s y 720x576 px a máx. 25fps
Número de archivos | Lector de DVD*: máx. 1000 archivos por soporte Jukebox*: memoria aprox. 10 GB; se pueden copiar como máx. 3000 archivos Memorias USB y tarjetas de memoria: máx. 10000 archivos por soporte y máx. 1000 archivos por lista de reproducción/carpeta

Aviso

- El formato Windows Media Audio 9 Voice no es compatible con las unidades lectoras.

- Para comprimir archivos MP3, Audi recomienda una tasa de bits mínima de 160 kbit/s. En archivos de audio con tasa de bits variable puede diferir la indicación del tiempo de reproducción restante.

- La representación de caracteres específicos de cada país (p. ej. en la información que contienen las etiquetas ID3) depende del lenguaje de sistema empleado, por lo que no se puede garantizar siempre.

- Si precisa consultar la información relativa al “USB Device Subclass” de un soporte de memoria, consulte al fabricante.

- Algunas funciones de los reproductores MTP no son compatibles (p. ej. puntuar títulos de música o reproducir vídeos).

◀atrás