Indicaciones para el conductor

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi side assis...
Válido para: vehículos con Audi side assist
Si el side assist se desactiva por sí mismo, en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece una indicación para el conductor:
Audi side assist: actualmente no disponible. Visión del sensor limitada por el entorno. Ver Manual
Audi side assist y aviso al bajar: actualmente no disponible. Visión del sensor limitada por el entorno
La visibilidad de los sensores radáricos está perjudicada. La zona delante de los sensores no debe quedar cubierta con portabicicletas, adhesivos, hojas, nieve o similares. En caso necesario, limpiar la zona delante de los sensores fig. ►.
Audi side assist: actualmente no disponible. Ver Manual
Audi side assist y aviso al bajar: actualmente no disponible. Ver Manual
El side assist no podrá activarse provisionalmente, si hay una anomalía (p. ej., batería con carga baja).
Audi side assist: ¡Anomalía! Acudir al taller
Audi side assist y aviso al bajar: ¡Anomalía! Acudir al taller
El sistema no puede seguir garantizando una detección segura de vehículos, por lo que se desactiva. Los sensores están desajustados o dañados. Lleve el vehículo cuanto antes a un taller especializado para que revisen el sistema.
Audi side assist: actualmente no disponible. Conducción con remolque
Audi side assist y aviso al bajar: actualmente no disponible. Conducción con remolque
En vehículos con dispositivo para remolque montado de fábrica, el side assist se desactiva automáticamente si se establece la conexión eléctrica en la toma de corriente del remolque. Si el dispositivo para remolque se ha montado con posteridad, no se puede asegurar que el sistema se desactive. No utilice el side assist ni el aviso de salida durante la conducción con remolque.
Ayuda de aparcamiento trasera: detección de obstáculos limitada
El sistema de asistencia trasero para el tráfico transversal no está disponible. O bien el ESC está desactivado o bien es posible que los sensores radáricos estén cubiertos por un portabicicletas, adhesivos, hojas, nieve o similares. Active el ESC o, en caso necesario, limpie la zona delante de los sensores fig. ►. Si este aviso se sigue mostrando, diríjase en cuanto pueda a un taller especializado para que reparen la avería.
◀atrás