Descripción

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Ayudas de aparca... ◀Ayuda de aparca...
Válido para: vehículos con ayuda de aparcamiento trasera
La ayuda de aparcamiento trasera es una ayuda acústica de aparcamiento.
Descripción
En el parachoques trasero se han dispuesto sensores. Si detectan un obstáculo, le avisan mediante señales acústicas.
Asegúrese de que los sensores no estén cubiertos por adhesivos, depósitos o similares, ya que éstos pueden perjudicar el funcionamiento del sistema. Indicaciones para la limpieza vínculo►.
El área de medición de los sensores empieza aproximadamente a una distancia de:

Detrás | Lateral | 0,90 m
Centro | 1,60 m

Cuanto más se acerque al obstáculo, tanto mayor será la frecuencia de las señales acústicas. A una distancia inferior a unos 0,30 m suena una señal acústica continua. ¡No siga marcha atrás! ►, ►
Si la distancia con respecto a un obstáculo se mantiene constante, el volumen del aviso sobre la distancia se reducirá después de unos segundos hasta llegar a suprimir el sonido (no afecta a la señal acústica permanente). La señal acústica se activa nuevamente si la distancia respecto a un obstáculo se reduce con respecto a la que había antes de la supresión de sonido. Si el obstáculo está a una distancia mayor a la que había antes de la supresión de sonido no sonará señal acústica alguna. Tenga en cuenta el entorno del vehículo al ponerse en marcha.
Activar
La ayuda de aparcamiento trasera se activa automáticamente al engranar la marcha atrás. Se emite un breve pitido de confirmación.
◀atrás