Trabajos preliminares (parte lateral)

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Cambiar las lám...
Válido para: vehículos con grupos ópticos traseros halógenos

  Fig. 363Lateral: Retirar la cubierta

  Fig. 364Desmontaje del grupo óptico trasero en el lateral

Compruebe qué lámpara está averiada.
Desconecte el encendido y apague las luces.
Abra el portón del maletero.
Saque el destornillador, el inserto variable Torx y la cuña de desmontaje de las herramientas del vehículo vínculo►.
Retire la cubierta desencastrándola hacia arriba con el destornillador -1- fig. 363►. A continuación, presione la cubierta con la mano y desplácela lateralmente -2-.
Desenrosque los tornillos de fijación -3- con el destornillador Torx.
Introduzca con cuidado la cuña de desmontaje -4- en la ranura que hay entre la carrocería y el grupo óptico trasero fig. 364► ►.
Tire del grupo óptico trasero alternando en la dirección de las flechas -5- y -6-, hasta que se suelte.
Desacople el conector eléctrico.
Cambie la lámpara defectuosa vínculo►.
Monte todas las piezas por el orden inverso de operaciones.
Compruebe el funcionamiento.
CUIDADO
Sea cuidadoso al desmontar/montar el grupo óptico trasero para que no se dañe ninguna pieza.

- Peligro extremo de dañar la pintura o el propio grupo óptico trasero cuando se procede a desmontarlo. Es también por ello que le recomendamos dirigirse a un profesional del ramo para cambiar las lámparas de incandescencia.

- Para sacar el grupo óptico trasero haciendo palanca no hay que emplear en ningún caso herramientas de metal (p. ej., destornillador) ni piezas de plástico punzantes ni de cantos agudos. ¡Peligro de dañar la pintura!

Aviso
Coloque un trapo suave como base para evitar que se dañe el grupo óptico trasero al depositarlo.
◀atrás