Sistema de refrigeración

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Testigos de con...
Parar el motor y comprobar el nivel de líquido refrigerante
El nivel del líquido refrigerante es demasiado bajo.
Detenga el vehículo y pare el motor. Compruebe el nivel del líquido refrigerante vínculo►.

- Vehículos con motor TDI de 6 cilindros: tenga en cuenta las indicaciones en vínculo►.
- Si el nivel es demasiado bajo, reponga líquido refrigerante vínculo►. Siga conduciendo sólo si se apaga el testigo de control.

Temperatura del líquido refrigerante: demasiado alta. Dejar funcionar el motor al ralentí
Deje que el motor se enfríe durante algunos minutos a régimen de ralentí, hasta que el testigo de control se apague.

- Si el testigo de control no se apaga, no siga conduciendo. Solicite la ayuda de un profesional.

ATENCIÓN

- No abra en ningún caso el capó cuando esté saliendo vapor o líquido refrigerante del mismo. ¡Peligro de quemaduras! Espere hasta que deje de salir vapor o líquido refrigerante (no debe verse ni oírse).

- El compartimento del motor es una zona que alberga peligros. Antes de realizar trabajos en el compartimento del motor, pare el motor y deje que se enfríe. Es necesario tener en cuenta siempre las indicaciones pertinentes vínculo►.

CUIDADO
Si el testigo de control se enciende no siga conduciendo ¡Peligro de que se dañe el motor!
◀atrás