Activar y desactivar

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi active lan...
Válido para: vehículos con Audi active lane assist

  Fig. 145Palanca de los intermitentes: Tecla para active lane assist

  Fig. 146Parabrisas: Área de campo visual de la cámara del active lane assist

Para activar y desactivar el sistema pulse la tecla fig. 145►. El testigo de control en el cuadro de instrumentos se enciende o se apaga.

Cuadro de instrumentos analógico | Audi virtual cockpit/Head-up Display* | Significado en el lado correspondiente
Línea(s) verde(s) (izquierda o derecha) | Línea(s) verde(s) (izquierda o derecha) | Sistema active lane assist activado y operativo.
- | Línea roja (izquierda o derecha) | El active lane assist le avisa de que está a punto de salirse del carril. Adicionalmente, el volante vibra un poco.
Línea(s) amarilla(s) (izquierda o derecha) | Línea(s) gris(es) (izquierda o derecha) | El active lane assist está activado pero no operativo.

Cuando el sistema está activado pero no operativo puede ser por las causas siguientes:

- No hay ninguna línea divisoria.
- Las líneas divisorias relevantes no se detectan (p. ej. debido a marcas en el firme por obras, nieve, suciedad, agua, contraluz).
- Se conduce a una velocidad inferior a la velocidad de activación, que es de aproximadamente 65 km/h (dependiendo del país).
- El carril es más estrecho de aprox. 2,5 m o más ancho de aprox. 4,5 m.
- La curva es demasiado cerrada.
- Las manos no están en el volante.

Aviso

- Asegúrese de que el área de campo visual de la cámara fig. 146► no esté tapada con adhesivos o similares. Indicaciones para la limpieza vínculo►.

- Dependiendo del país: si estaba activado, el sistema sigue disponible cada vez que se conecta el encendido.

◀atrás