Manejo

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Mando para abrir...
Válido para: vehículos con mando para abrir la puerta del garaje (HomeLink)
Condiciones: la tecla en el techo debe estar programada vínculo► y el vehículo debe encontrarse en el área de acción de la instalación, p. ej., de la puerta del garaje.
Para abrir la puerta del garaje, pulse la tecla. El LED -A- fig. ► parpadea o luce.
Para cerrar la puerta del garaje, pulse de nuevo la tecla.
Aviso
Para abrir/cerrar la puerta del garaje, pulse la tecla menos de 10 segundos, de lo contrario el mando para abrir la puerta del garaje cambia al modo de programación.
◀atrás