Desaparcar el vehículo estacionado en fila

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Ayudas de aparca... ◀Sistema de apar...
Válido para: vehículos con sistema de aparcamiento asistido
La responsabilidad de desaparcar el vehículo recae en el conductor.
Si el vehículo estaba estacionado en fila, el sistema de aparcamiento asistido puede ayudarle a desaparcar.
Arranque el motor.
Pulse la tecla fig. ►.
Espere hasta que en la pantalla del infotainment se visualice la indicación para el conductor Para desaparcar indique la dirección con el intermitente.
Ponga el intermitente correspondiente. Aparece la indicación para el conductor Iniciar desaparcamiento automático.
Quite las manos del volante.
Pulse el mando principal para iniciar el desaparcamiento automático.
Observe la trayectoria. Si la situación del tráfico lo permite, acelere con moderación ►, ►.
Hasta haber acabado de desaparcar, actúe según las indicaciones ópticas en la pantalla vínculo► y las señales acústicas de advertencia.
Circule cada vez en la dirección que indican las flechas en el vehículo.
El desaparcamiento finaliza cuando ya no es necesario realizar más correcciones. Asuma el control del volante.
El sistema de aparcamiento asistido dirige el vehículo automáticamente para salir del hueco mientras el conductor acciona los pedales. La velocidad máxima al desaparcar es de 5 km/h. El sistema de aparcamiento asistido se desactiva si se interviene en la dirección o se circula a una velocidad excesiva. Para reanudar el proceso de desaparcamiento, pare/arranque el motor. A continuación, pulse la tecla nuevamente. De lo contrario, desaparque sin la ayuda del sistema de aparcamiento asistido.
◀atrás