Filtro de partículas para motores Diesel

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Testigos de con...
Válido para: vehículos con motor Diesel y filtro de partículas
Filtro de partículas: ¡Anomalía! Ver Manual
El filtro de partículas para motores Diesel necesita una regeneración. Realice las siguientes operaciones para contribuir a la limpieza del filtro:
Conduzca unos 15 minutos a un mínimo de 60 km/h con la palanca situada en la gama de marchas S (con cambio manual, la palanca de cambios debe estar situada en la 4ª o 5ª marcha). Mantenga las revoluciones del motor en torno a las 2.000 rpm. De esa forma se aumenta la temperatura y se quema el hollín del filtro. Una vez completada la limpieza se apaga el testigo de control.
Si el testigo de control no se apaga, diríjase inmediatamente a un taller especializado para que reparen la avería.
ATENCIÓN
Adapte siempre la velocidad a las condiciones meteorológicas, de la calzada, del terreno y del tráfico. Las recomendaciones de conducción nunca lo deben inducir a desacatar las disposiciones legales del tráfico rodado.
Aviso
Encontrará más información sobre el filtro de partículas para motores Diesel en la vínculo►.
◀atrás