Cuadro de instrumentos

| . |

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Cuadro de instr...
El cuadro de instrumentos es la central de información del conductor.

  Fig. 3Cuadro de instrumentos (analógico)

  Fig. 4Cuadro de instrumentos (Audi virtual cockpit)

-1- | Indicador de temperatura del líquido refrigerante ►

-2-

Cuentarrevoluciones ►

- Con indicación de estado OFF ►
- Con indicación de estado READY
  “Arrancar el motor”►
  “Sistema Start-Stop”►

-3- | Área de pestañas ►

-4-

Área central con

- Sistema de información para el conductor ►
- Testigos de control ►

-5- | Línea de estado (se muestra en una o en dos líneas)
-6- | Velocímetro/indicación de confort
-7- | Nivel de combustible ►
-8- | Velocímetro
-9- | Indicación adicional izquierda (dividida en dos partes en la vista ampliada)

Pueden aparecer más testigos de control en el cuentarrevoluciones -2-, en el velocímetro -6-, en la línea de estado -5- y, dependiendo del cuadro de instrumentos, por encima o por debajo del área central -4-.
En las páginas siguientes se muestran prioritariamente imágenes del cuadro de instrumentos analógico de varios colores*. En el cuadro de instrumentos monocromo o en el Audi virtual cockpit* puede variar la representación o la posición de los elementos que se muestran.
ATENCIÓN
No utilice nunca el indicador de temperatura exterior para cerciorarse de que las carreteras no están heladas. Tenga en cuenta que a temperaturas exteriores en torno a +5 ℃ también puede haber hielo en la carretera. ¡Peligro de accidente por heladas!
Aviso

- Dependiendo del equipamiento del vehículo, cuando la luz está apagada y el encendido conectado, la iluminación de los instrumentos (agujas y escalas) está encendida. Al reducirse la luminosidad del entorno, la iluminación de las escalas se irá reduciendo automáticamente, pudiendo incluso llegar a apagarse. Esta función sirve para recordar al conductor que encienda la luz de cruce cuando la luz exterior sea insuficiente.

- Las unidades de medida (p. ej. para temperatura o velocidad) se pueden modificar en el infotainment vínculo►.

- Si el vehículo está parado o circula con poca velocidad, la temperatura indicada podría superior a la real debido al calor irradiado por el motor.

- A temperaturas inferiores a +5 °C aparece el símbolo del cristal de hielo delante de la indicación de temperatura ►.

◀atrás