Trabajos posteriores

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Comprobar y repo... ◀Reducción catal...
Válido para: vehículos con reducción catalítica selectiva
Cerrar la boca de llenado
Enrosque el tapón del AdBlue hacia la derecha en la boca de llenado hasta que encastre de un modo audible ►, ►.
Para cerrar, presione sobre la parte izquierda de la tapa del depósito hasta que encastre de un modo audible.
Después de repostar
El vehículo debe circular para que el sistema detecte el AdBlue repostado. Este proceso puede durar varios minutos.
Si el depósito de AdBlue estaba totalmente vacío y en el display se indica una autonomía de 0 km, se debe conectar el encendido aprox. 30 segundos y sólo entonces se debe arrancar el motor.
Aviso
Si la temperatura exterior es muy baja, el AdBlue podría congelarse en el depósito. En este caso, el repostaje no se puede detectar y el sistema le sigue informando de que el nivel de AdBlue es bajo. El aviso desaparece en cuanto el despósito se vuelve a descongelar.
◀atrás