Cambiar la pila del mando a distancia

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Calefacción y ve... ◀Calefacción y...
Válido para: vehículos con calefacción/ventilación independiente

  Fig. 108Mando a distancia: Cambiar la pila

Pulse la tecla de desbloqueo -A- y tire de la cubierta en la dirección de la flecha.
Pulse la tecla de desbloqueo -B- en el soporte de la pila y retire el soporte de la pila en la dirección de la flecha.
Coloque la nueva pila con el signo -+- hacia abajo. La pila nueva debe tener la misma especificación que la original (CR 2430).
Coloque el soporte de la pila, con cuidado, en el mando a distancia y vuelva a colocar la cubierta.
Nota relativa al medio ambiente
Las pilas descargadas se deben desechar respetando el medio ambiente, no debiendo tirarse en ningún caso a la basura doméstica.
◀atrás