Ajustar con el mando a distancia

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Calefacción y ve... ◀Calefacción y...
Válido para: vehículos con calefacción/ventilación independiente

  Fig. 107Mando a distancia para la calefacción independiente: -1- Activar de inmediato, -2- ajustar el temporizador

Seleccionar menú
Pulse la tecla en el mando a distancia.
En el área izquierda de la pantalla encontrará los símbolos y . La flecha indica cuál es el menú seleccionado. Para cambiar de menú, pulse de nuevo la tecla .
-1- Activar de inmediato
Seleccione el menú .
Para alargar/acortar el tiempo de funcionamiento, pulse la tecla > o <.
Para confirmar el tiempo de funcionamiento, pulse la tecla OK. El símbolo parpadea y los datos se transmiten al vehículo.
Si los datos se han transmitido correctamente y la calefacción/ventilación independiente se activa, se visualiza el tiempo ajustado y el símbolo . El mando a distancia se apaga por sí mismo transcurridos unos segundos.
-2- Ajustar el temporizador
Seleccione el menú .
Introduzca sucesivamente la hora, los minutos y el día. Confirme la entrada de datos con la tecla OK. Tras confirmar por última vez, parpadea el símbolo y los datos se transmiten al vehículo.
Si los datos se han transmitido con éxito, se visualizará la hora de activación ajustada y el símbolo . El mando a distancia se apaga por sí mismo transcurridos unos segundos.
Consultar y borrar el ajuste
Para consultar el ajuste, pulse la tecla .
Para borrar el ajuste, confirme la pregunta ¿OFF? o bien ¿OFF? con la tecla OK.
Los ajustes del temporizador con el mando a distancia se indican en el infotainment como temporizador 1.
El alcance del mando a distancia es de unos 600 m. Sin embargo, el alcance puede disminuir considerablemente si hay objetos (p. ej., edificios), que se encuentran entre el mando a distancia y el vehículo.
Mensajes de avería
Si al activar el mando a distancia aparece uno de los siguientes símbolos, la calefacción independiente no se podrá activar con el mando a distancia:
- Hay un fallo en el sistema de la calefacción independiente.
- La calefacción independiente no se puede activar porque el nivel de combustible es demasiado bajo.
- La calefacción independiente no se puede activar porque la carga de la batería es insuficiente.
- El vehículo no ha podido recibir los datos enviados.
◀atrás