Cambiar la lámpara de la luz para todo tiempo

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Cambiar las lám...
Válido para: vehículos con faros de xenón

  Fig. 361Faro principal: desmontar la base portalámpara de la luz para todo tiempo

  Fig. 362Faro principal: Portalámparas de la luz para todo tiempo

Desmontar
Retire la base portalámpara de la carcasa girándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj fig. 361►.
Desacople el conector eléctrico.
Montar
Coloque la nueva base portalámpara fig. 362► y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope ►.
Monte todas las piezas por el orden inverso de operaciones.
Verifique el funcionamiento de la nueva lámpara de incandescencia.
◀atrás