Indicaciones para el conductor

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Ayudas de aparca... ◀Sistema de apar...
Válido para: vehículos con sistema de aparcamiento asistido
Aparcamiento asistido: cancelado. Intervención del conductor. ¡Controlar el volante!
El asistente de la dirección se ha desactivado porque el conductor ha intervenido en la dirección. Para reanudar el proceso de aparcamiento, pulse la tecla de nuevo.
Aparcamiento asistido: límite de tiempo excedido
Aparcamiento asistido: cancelado. Tiempo límite excedido. ¡Controlar el volante!
El proceso de aparcamiento no ha finalizado en el plazo de seis minutos tras la activación del sistema de aparcamiento asistido. Para reanudar el proceso de aparcamiento, pulse la tecla de nuevo.
Aparcamiento asistido: cancelado. Velocidad excesiva. ¡Controlar el volante!
La velocidad de aparcamiento al entrar en el hueco es excesiva. La velocidad máxima debe ser de 7 km/h.
Aparcamiento asistido: cancelado. Intervención del control de estabilización (ESC). ¡Controlar el volante!
El ESC ha intervenido regulando. Asuma el control del volante. Finalice el estacionamiento sin ayuda del sistema de aparcamiento asistido o bien saque el vehículo del hueco.
Aparcamiento asistido: actualmente no disponible. Control de estabilización (ESC) desactivado
El ESC se ha desactivado. Para utilizar el sistema de aparcamiento asistido, el ESC debe estar activado.
Aparcamiento asistido: ¡Anomalía! Acudir al taller
Aparcamiento asistido: ¡Anomalía! ¡Controlar el volante! Acudir al taller
Diríjase a un taller especializado. En caso de fallo en el sistema, no es posible estacionar con ayuda del sistema de aparcamiento asistido.
Aparcamiento asistido: actualmente no disponible
Aparcamiento asistido: actualmente no disponible. ¡Controlar el volante!
No es posible estacionar con ayuda del sistema de aparcamiento asistido. Vuelva a intentar estacionar o, en caso dado, desactive y active el encendido.
Aparcamiento asistido: finalizado Controlar el volante y reanudar la marcha
El desaparcamiento con ayuda del sistema de aparcamiento asistido ha finalizado. Por favor, controle el volante.
Aparcamiento asistido: cancelado. El hueco es demasiado pequeño. ¡Controlar el volante!
No es posible estacionar en este hueco con ayuda del sistema de aparcamiento asistido. Estacione el vehículo sin el sistema de aparcamiento asistido o busque un hueco más grande.
Aparcamiento asistido: cancelado. Obstáculo detectado. ¡Controlar el volante!
El proceso de aparcamiento con el sistema de aparcamiento asistido se ha interrumpido porque el vehículo podía colisionar con un obstáculo.
Aparcamiento asistido: finalizado
Aparcamiento asistido: finalizado ¡Controlar el volante!
El proceso de aparcamiento con ayuda del sistema de aparcamiento asistido ha finalizado.
Aparcamiento asistido: intervención del control de estabilización (ESC)
El hueco para aparcar mostrado se ha descartado porque el ESC ha intervenido regulando.
Aparcamiento asistido: actualmente no disponible. Conducción con remolque
No es posible estacionar haciendo uso del sistema de aparcamiento asistido si se lleva remolque.
Aparcamiento asistido: tiempo de parada insuficiente
Después de poner la marcha atrás, el sistema de aparcamiento asistido necesita una breve pausa a vehículo parado para poder activar la dirección. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Aparcamiento asistido: cancelado. No es posible desaparcar de forma automática. El hueco es demasiado pequeño
El hueco para aparcar es demasiado pequeño para desaparcar el vehículo automáticamente. Desaparque el vehículo sin utilizar el sistema de aparcamiento asistido.
Aparcamiento asistido: cancelado. ¡Controlar el volante!
El proceso de aparcamiento con ayuda del sistema de aparcamiento asistido se ha interrumpido.
Aparcamiento asistido: no disponible al utilizar un portaequipajes trasero
No es posible aparcar haciendo uso del sistema de aparcamiento asistido si se lleva remolque o portaequipajes trasero.
◀atrás