Elegir el aceite de motor adecuado

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Comprobar y repo... ◀Aceite del moto...
La indicación de los intervalos de servicio que aparece en el cuadro de instrumentos le informa de cuándo se debe cambiar el aceite. Le recomendamos que acuda a su taller especializado para cambiar el aceite.
Si se viera obligado a reponer aceite entre dos cambios de aceite, utilice un aceite que corresponda a la norma VW que consta en la tabla.
Para ello tiene que saber si

- El mantenimiento del vehículo se realiza según el servicio de cambio de aceite flexible o según el servicio de cambio de aceite fijo: véase el último comprobante de servicio en el Plan de Mantenimiento.
- El motor de su vehículo es un motor Diesel o de gasolina: véase el adhesivo que hay en la cara interior de la tapa del depósito.

| Servicio de cambio de aceite
Flexible | Fijo
Motor de gasolina: 2.0 TFSI (140 kW) | VW 508 00 Alternativa: VW 504 00 | VW 502 00
Todos los demás motores de gasolina | VW 504 00 | VW 502 00
Motor Diesel: 3.0 TDI (160 kW) | VW 509 00 Alternativa: VW 507 00 | VW 507 00
Todos los demás motores Diesel | VW 507 00 | VW 507 00
Audi recomienda
Audi recomienda el aceite para motores de alto rendimiento LongLife de los Recambios Originales Audi

Aviso
Aunque no se disponga de los aceites relacionados en la tabla tampoco se deberán emplear aceites con otra especificación. Para no dañar el motor, hasta el próximo cambio de aceite no se deberán añadir - una vez - más de 0,5 litros de los siguientes aceites:

- Motores de gasolina: norma ACEA A3 o bien API SN (API SM)

- Motores Diesel: norma ACEA C3 o bien API CJ-4

Aviso
El servicio de cambio de aceite flexible no se ofrece en todos los países/para todos los modelos.
◀atrás