Manejo

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Freno de estacionamien...
El freno de estacionamiento sustituye al freno de mano.

  Fig. 115Consola central: Freno de estacionamiento

Para poner el freno de estacionamiento, tire de la tecla fig. 115►. El LED de la tecla se ilumina. Adicionalmente luce el testigo o en la pantalla del cuadro de instrumentos vínculo►.
Para quitar el freno de estacionamiento, con el encendido conectado pise el pedal de freno o el acelerador y pulse, al mismo tiempo, la tecla . El LED dispuesto en la tecla y el testigo de control en la pantalla se apagan.
Su vehículo va equipado con un freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento sirve para mantener el vehículo en su posición y evitar que se mueva, por lo que sustituye al freno de mano.
Sin embargo, además de las funciones de un freno de mano convencional, el freno de estacionamiento ofrece diversas funciones de confort y seguridad.
Función de freno de emergencia
Una función de freno de emergencia se encarga de que se pueda frenar el vehículo aún en el caso de que haya dejado de funcionar el accionamiento convencional del freno vínculo►.
ATENCIÓN

- Si estando el vehículo parado y el motor en funcionamiento hay una marcha o bien una gama de marchas (cambio automático) puesta, no se debe acelerar en ningún caso ni quitar el pie del embrague sin prestar la debida atención. De lo contrario, el vehículo se pone en marcha de inmediato, con el consiguiente peligro de accidente.

- Si se ha quitado el freno de estacionamiento y falla la alimentación de corriente, el freno de estacionamiento no se puede volver a poner. En este caso, estacione el vehículo únicamente sobre un firme horizontal e inmovilícelo poniendo la primera marcha (cambio manual) o engranando la posición del cambio P (cambio automático) y solicite la ayuda de un profesional.

Aviso

- Es normal que se produzca algún ruido al quitar o poner el freno de estacionamiento.

- El freno de estacionamiento lleva a cabo con regularidad un ciclo de comprobación (con el vehículo parado). Los ruidos que puedan producirse son normales.

- Si falla la alimentación de corriente estando puesto el freno de estacionamiento, éste no se puede volver a quitar y viceversa ►. Solicite la ayuda de un profesional.

- Si el freno de estacionamiento presenta una anomalía, parpadeará el LED de la tecla . Puede darse el caso de que el freno de estacionamiento no se pueda poner. Si el freno de estacionamiento está puesto, utilice el sistema de asistencia en arrancada para quitarlo vínculo►.

◀atrás