Desbloqueo y bloqueo de emergencia de las puertas

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Cierre centralizad...

  Fig. 31Puerta del conductor: Cerradura

  Fig. 32Puerta: Bloqueo de emergencia

Si el cierre centralizado dejara de funcionar, las puertas se tienen que desbloquear y bloquear por separado con la llave de emergencia.
Desbloquear y bloquear la puerta del conductor con la llave de emergencia
Retire la llave de emergencia vínculo►.
Para desbloquear la puerta del vehículo, gire la llave hacia la posición de apertura -A- fig. 31►.
Para bloquear la puerta del conductor, seleccione la posición del cambio P (cambio automático) y gire la llave una vez hacia la posición de cierre -B- ►.
Bloquear la puerta del acompañante/las puertas traseras con la llave de emergencia
El bloqueo de emergencia se encuentra en la parte frontal de la puerta del acompañante y de las puertas traseras. Sólo se ve si la puerta está abierta.
Retire la llave de emergencia vínculo►.
Extraiga la caperuza del orificio fig. 32►.
Introduzca la llave en la ranura que hay en el interior y gírela, hasta el tope, hacia la derecha (puerta de la derecha) o bien hacia la izquierda (puerta de la izquierda).
ATENCIÓN
Válido para: vehículos con alarma antirrobo
Si el vehículo ha sido cerrado desde fuera y el Safelock* está activado, no debe permanecer ninguna persona en el vehículo - en especial si se trata de niños - ya que ni las puertas ni las ventanillas se podrán abrir desde el interior vínculo►. Con las puertas bloqueadas se verá dificultada la ayuda del exterior en caso de emergencia. ¡Peligro de muerte!
◀atrás