Cambiar fusibles

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Fusibles
Reconocerá un fusible quemado porque la tira de metal está fundida.

  Fig. 351-A- Espacio reposapiés del conductor (vehículos con volante a la izquierda): Reposapié, -B- Espacio reposapiés del acompañante (vehículos con volante a la derecha ): Cubierta

  Fig. 352-C- Puesto de conducción, lado del conductor (vehículos con volante a la izquierda/derecha): Cubierta, -D- Maletero (izquierda): Cubierta

Los fusibles se encuentran en el espacio reposapiés debajo del reposapié (vehículos con volante a la izquierda) -A- fig. 351► o detrás de una cubierta (vehículos con volante a la derecha) -B-. Hay más fusibles en la parte frontal del puesto de conducción (lado del conductor) -C- fig. 352► y debajo de la cubierta izquierda en el maletero -D-.
Desconecte el encendido y todos los consumidores.
Localice en las tablas siguientes el fusible correspondiente al consumidor.
Saque el destornillador y el inserto variable Torx de las herramientas del vehículo vínculo►.
Retire el reposapié o la cubierta correspondiente.
En caso necesario, extraiga el estribo de plástico de color del portafusibles fig. ►. A continuación se puede desechar el estribo de plástico.
Retire la pinza de la parte trasera del reposapié -A- o de la cubierta -B-.
Saque el fusible con la pinza.
Sustituya el fusible fundido únicamente por otro de igual amperaje.
Vuelva a colocar el reposapié o la cubierta.
Color de los fusibles

Color | Amperaje en amperios
Negro | 1
Lila | 3
Marrón claro | 5
Marrón | 7,5
Rojo | 10
Azul | 15
Amarillo | 20
Blanco o claro | 25
Verde | 30
Naranja | 40

ATENCIÓN
No repare los fusibles ni sustituya nunca un fusible fundido por otro de mayor amperaje. Se pueden producir daños en el sistema eléctrico. ¡Peligro de incendio!
CUIDADO
Si se vuelve a fundir un fusible nuevo después de poco tiempo, habrá que verificar el sistema eléctrico cuanto antes en un taller especializado.
Aviso

- Las posiciones que no están ocupadas por ningún fusible no aparecen en las siguientes tablas.

- Algunos de los equipamientos relacionados en las tablas siguientes pertenecen sólo a determinadas versiones del modelo o son equipamientos opcionales.

◀atrás