Aparcar en batería

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Ayudas de aparca... ◀Cámara de march...
Válido para: vehículos con cámara de marcha atrás
Esta representación se puede utilizar para aparcar en un garaje o en un hueco.

  Fig. 165Infotainment: Localizar el hueco para aparcar

  Fig. 166Infotainment: Orientar el vehículo

Encienda el infotainment y ponga la marcha atrás.
Las líneas de orientación de color naranja -1- representan la trayectoria del vehículo. Gire el volante hasta que las líneas de orientación de color naranja indiquen hacia el hueco para aparcar fig. 165►. Con ayuda de las marcas -2- puede estimar la distancia con respecto a un obstáculo. Cada marca corresponde a aprox. 1 m. La superficie azul representa una prolongación del contorno del vehículo de unos 5 m hacia atrás.
Conduzca marcha atrás y - mientras tanto - ajuste el ángulo de giro del volante al hueco para aparcar con ayuda de las líneas de orientación de color naranja ►, ►. -3- representa el parachoques trasero. Deténgase - a más tardar - cuando la línea de orientación roja -4- límite con un obstáculo.
◀atrás