Cuentarrevoluciones

| . |

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Cuadro de instr...
El cuentarrevoluciones muestra el régimen de revoluciones del motor por minuto.
El principio de la zona roja en el cuentarrevoluciones indica para todas las marchas el régimen máximo autorizado del motor rodado y a temperatura de servicio. Antes de llegar a dicha zona, le recomendamos que cambie a la siguiente marcha más larga, seleccione la posición del cambio D/S o quite el pie del acelerador.
CUIDADO
La aguja del cuentarrevoluciones -2- fig. ► o bien fig. ► sólo debe permanecer unos instantes en la zona roja de la escala. ¡Peligro de dañar el motor! El principio de la zona roja en la escala depende de cada motor.
Nota relativa al medio ambiente
Al poner con antelación las marchas más largas, se consigue reducir el consumo y los ruidos.
◀atrás