A4 berlina 2.0, 4 cilindros (140 kW)

►Audi A4 ►Accesorios y dat... ►Datos técnicos ◀Motores de gasolina

Potencia | 140 kW entre 4200 y 6000 rpm
Par motor máximo | 320 Nm entre 1450 y 4200 rpm
Tracción |  | Delantera |
Caja de cambios |  | CM | CA |  |
Velocidad máxima | km/h | 2406) | 2406) |  |
Aceleración 0-100 km/h | s | 7,2 | 7,3 |  |

Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados

Peso en vacío | kg | 1455 | 1480 |  |
Peso máximo autorizado | kg | 1960 | 1985 |  |
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2040 | 2065 |  |
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1005 | 1040 |  |
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1050 | 1045 |  |
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1130 | 1125 |  |
Remolque2) sin freno | kg | 720 | 740 |  |
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1700 | 1700 |  |
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1500 | 1500 |  |
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 3540 | 3565 |  |

Notas a pie de página vínculo►
◀atrás