Reponer AdBlue en el surtidor

| . |

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Comprobar y repo... ◀Reducción catal...
Válido para: vehículos con reducción catalítica selectiva
Abra la tapa del depósito fig. ►.
Desenrosque el tapón de la boca de llenado girándolo hacia la izquierda fig. ►.
Reposte AdBlue hasta que la pistola del surtidor corte el suministro la primera vez ►.
Cierre la boca de llenado vínculo►
CUIDADO

- El asidero de la pistola del surtidor debe estar orientado hacia abajo durante el repostaje. De lo contrario, la pistola del surtidor no cortará el suministro automáticamente ►.

- Deje de repostar cuando la pistola del surtidor automática que utilice de manera reglamentaria corte el suministro la primera vez. El depósito de AdBlue podría llenarse en exceso y podría derramarse AdBlue ►.

◀atrás