Cambiar la escobilla trasera

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Luces y visibili... ◀Limpiaparabrisa...
Válido para: vehículos con limpialuneta

  Fig. 62Limpialuneta: Fijar la escobilla

Extraer la escobilla
Separe el brazo portaescobilla de la luneta trasera.
Saque la escobilla de su soporte.
Fijar la escobilla
Encaje el alojamiento de la escobilla en el soporte haciendo presión.
Repliegue el brazo portaescobilla y apóyelo sobre la luneta.
ATENCIÓN
Por motivos de seguridad se deben cambiar las escobillas una o dos veces al año.
◀atrás