Sistema de arrancada asistida en subidas

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Freno de estacionamien...
El sistema de arrancada asistida en subidas le facilita emprender la marcha en pendientes pronunciadas.
El sistema se activa pisando el pedal de freno durante algunos segundos. Al hacerlo, el vehículo debe estar orientado en subida.
Tras soltar el pedal del freno se mantiene la fuerza de frenado un momento corto para evitar que el vehículo se desplace hacia atrás durante el proceso de puesta en marcha del mismo. En este breve espacio de tiempo puede poner su vehículo en marcha con toda comodidad.
ATENCIÓN

- Si no pone su vehículo en marcha inmediatamente después de haber quitado el pie del pedal de freno, el vehículo podría empezar a desplazarse hacia atrás bajo determinadas circunstancias. Pise el pedal de freno o ponga el freno de estacionamiento de inmediato.

- Si el motor se cala, pise de inmediato el pedal de freno o ponga el freno de estacionamiento.

- Si, circulando en caravana en subidas, quiere evitar que el vehículo se desplace involuntariamente hacia atrás en la fase de puesta en marcha, mantenga pisado el pedal de freno durante algunos segundos antes de ponerse en movimiento.

- Cuando abandone el vehículo, aunque sólo sea por un momento, desconecte el encendido. Ponga el freno de estacionamiento, asimismo, para evitar que su vehículo pueda ponerse en movimiento en pendientes. Esto es de especial importancia si se quedan niños en el vehículo. ¡Peligro de accidente!

◀atrás