Vehículos con cambio manual

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi adaptive...
Válido para: vehículos con Audi adaptive cruise control y cambio manual
El adaptive cruise control está disponible desde la 1ª hasta la 6ª marcha a los regímenes de revoluciones normales.
Si el adaptive cruise control está activado, debe accionar el pedal del embrague para cambiar las marchas (del modo habitual). Al cambiar de marchas de un modo normal o bien al pisar el embrague, el adaptive cruise control permanece activado.
Tras haber engranado una marcha, no es necesario accionar el pedal del acelerador. El sistema adaptive cruise control acelera en caso necesario por sí solo.
Si pisa el embrague demasiado tiempo o cambia de marchas/embraga de modo inadecuado, el sistema adaptive cruise control puede desactivarse por sí mismo.
◀atrás