Entrada AUX / Puerto USB

| . |

►Audi A4 ►Infotainment ►Medios ◀Conexiones multimedia
Válido para: vehículos con entrada AUX/puerto USB.
Puede cargar la batería de sus terminales móviles en el puerto USB. Puede acoplar terminales móviles a través de la interfaz analógica AUX.

  Fig. 247Cargar la batería

Entrada AUX

- Acoplar un terminal móvil a través de la entrada AUX: conecte el cable -5- fig. 247► con la entrada AUX -6- y a continuación con el terminal móvil -4- (p. ej. reproductor MP3, smartphone).
- Desacoplar un terminal móvil de la entrada AUX: retire el cable -5- fig. 247► de la entrada AUX -6- fig. 247►.
- Manejo: seleccione y confirme la fuente Reproductor de audio externo -5- fig. ►. Los medios se activan y se manejan desde el terminal móvil -4- fig. 247►.

Puerto USB

- Adaptador USB: mediante adaptadores USB especiales puede cargar la batería de su terminal móvil. Los adaptadores USB se pueden adquirir en un Servicio Oficial Audi o en comercios especializados. Véase vínculo►.
- Cargar un terminal móvil a través de un adaptador USB: conecte su terminal móvil -1- fig. 247► a través de un adaptador USB adecuado -2- con el puerto USB -3-.
- Desacoplar un terminal móvil del puerto USB: retire del puerto USB el adaptador USB -2- fig. 247►.
- Desacoplar terminales móviles con conector Apple Dock: retire del dispositivo Apple el conector Apple Dock con las pestañas de desbloqueo apretadas -3- fig. ►.

ATENCIÓN
Las condiciones del tráfico en la actualidad exigen una concentración total. La responsabilidad de la seguridad vial recae directamente sobre el conductor. No maneje nunca dispositivos móviles durante la marcha. ¡Peligro de accidente!
CUIDADO

- Desenchufe el conector de la entrada AUX y del puerto USB con cuidado para no dañar la interfaz del Audi music interface.

- Las temperaturas extremas (altas o bajas) que a veces se alcanzan en el interior de un vehículo pueden dañar los terminales móviles y/o reducir sus prestaciones. No deje nunca sus terminales móviles dentro del vehículo a temperaturas extremas (ya sean muy altas o muy bajas).

Aviso

- No utilice cables alargadores USB adicionales o adaptadores para conectar al puerto USB -3- fig. 247► terminales móviles que ya se tienen que acoplar mediante un adaptador USB (vínculo►). Afectan a la funcionalidad.

- En su Servicio Oficial Audi o en comercios especializados podrá adquirir el cable de conexión AUX.

- Los hubs USB no son compatibles.

- La información relativa al manejo de sus dispositivos móviles la encontrará en el Manual de Instrucciones del fabricante.

- Tenga en cuenta que no podemos garantizar el perfecto funcionamiento de todos los terminales móviles disponibles en el mercado.

- La batería del vehículo se irá descargando si conecta el terminal móvil estando el motor parado.

- Audi recomienda ajustar el volumen de los terminales móviles en la entrada AUX a un 70 % de su capacidad total, aproximadamente.

◀atrás