Red de separación (respaldo abatido)

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Asientos y compa... ◀Maletero
Válido para: vehículos con red de separación
La red de separación evita que los objetos que se encuentran en el maletero puedan salir despedidos hacia el habitáculo.

  Fig. 89Respaldo abatido: Montar la red de separación

  Fig. 90Respaldo abatido: Enganchar la red de separación

Montar
Abata los respaldos vínculo►.
Coloque la red de separación en los rebajes de las guías -1- y desplácela hacia la izquierda hasta llegar al tope -2- fig. 89►.
Enganchar
Extraiga la red hacia arriba y engánchela en las argollas de alojamiento que hay por encima de los asientos delanteros -flechas- fig. 90►.
Desmontar
Desplace la red de separación hacia la derecha y sáquela de sus guías.
CUIDADO

- Antes de incorporar el respaldo a la posición normal, debe volver a desmontar la red de separación.

- Enrolle la red de separación despacio para evitar que se dañe.

◀atrás