Tornillos de las ruedas y llantas

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Ruedas ◀Neumáticos y llantas
Tornillos de las ruedas
Los tornillos de la rueda deberán estar limpios y poderse enroscar con facilidad. Para aflojar los tornillos antirrobo de las ruedas* se necesita un adaptador especial vínculo►.
Llantas
Las llantas con un aro atornillado* o con embellecedores atornillados* se componen de varias piezas. Estas piezas son atornilladas entre sí con tornillos especiales siguiendo un procedimiento singular. Bajo ningún concepto debe repararlas o desmontarlas usted mismo ►.
ATENCIÓN
Los tornillos de las ruedas que no han sido apretados o conservados como es debido se pueden soltar y provocar la pérdida del control sobre el vehículo. ¡Peligro de accidente! Encontrará el par de apriete correcto en vínculo►.

- Mantenga los tornillos de las ruedas y las roscas en el cubo de rueda siempre limpios y sin grasa.

- Utilice únicamente tornillos de rueda apropiados para las llantas.

- Las llantas dañadas deben repararse siempre en un taller especializado. No repare o desmonte nunca las llantas usted mismo. ¡Peligro de accidente!

◀atrás