Descripción

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi drive sele...
Válido para: vehículos con Audi drive select
Entre otros, drive select ejerce su influencia sobre los siguientes sistemas:
Motor y cambio automático*
Tanto el motor como el cambio automático* reaccionan - según el modo - de una forma más espontánea o más equilibrada en función de los movimientos del acelerador. En el modo deportivo dynamic, los cambios de marchas se realizan en regímenes de revoluciones más altos. En el modo efficiency*, por el contrario, los cambios de marchas (cambio automático) se realizan en regímenes de revoluciones más bajos. Gracias a ello se puede reducir el consumo de combustible.
Dirección
Para el sistema de dirección se puede adaptar la acción reguladora de la dirección asistida. Para viajes por autopista lo más adecuado es una dirección indirecta suave como la del modo comfort. En el modo dynamic la dirección es deportiva directa.
En vehículos con dirección dinámica* rige además lo siguiente: para mantener un nivel óptimo de la fuerza que el conductor debe aplicar para girar el volante, el nivel de asistencia a la dirección se modifica en función de la velocidad. A velocidades altas se ajusta una baja sensibilidad de la dirección, lo que mejora el control sobre el vehículo. Por el contrario, a velocidades bajas la dirección es más directa. De esta forma al conductor le basta poca fuerza para realizar maniobras tales como aparcar. Asimismo, la dirección dinámica* proporciona un comportamiento más ágil a velocidades medias y altas.
Regulación de los amortiguadores*
La regulación de los amortiguadores* utiliza sensores para compilar información sobre los movimientos de la dirección y las intervenciones del conductor (freno y acelerador), así como información relativa a la superficie de la vía por la que se circula, la velocidad del vehículo y la carga que lleva. Así se puede adaptar la suspensión a las condiciones actuales casi en tiempo real. Con drive select usted puede ajustar la regulación de los amortiguadores de tres modos: deportivo (dynamic), confortable (comfort) o equilibrado (auto).
Luz de curva*
La luz de curva adapta la luz de carretera al trazado de las curvas en función de la velocidad. La orientación de la luz y el haz luminoso se adaptan asimismo al modo seleccionado.
Climatizador
En el modo efficiency* el climatizador tiene un consumo especialmente económico.
Regulador de velocidad*
El comportamiento de aceleración en el modo efficiency* es especialmente económico en cuanto al consumo.
adaptive cruise control (ACC)*
El comportamiento de aceleración puede elegirse, según el modo del drive select, de confortable a deportivo. Además, el adaptive cruise control reacciona al comportamiento de marcha del vehículo que circula delante de forma más equilibrada o más spontánea. En el modo efficiency* se selecciona una configuración económica del consumo.
Sonido del motor*
El sonido del motor se adapta al modo en cuestión y va de discreto a deportivo.
Aviso

- En algunas versiones del modelo, la velocidad máxima del vehículo sólo se alcanza en los modos de conducción auto y dynamic.

- Seleccionando el modo dynamic, la posición del cambio S se engrana automáticamente (en el modo efficiency* se engrana la posición del cambio E).

- Válido para vehículos con cambio manual: si estando en el modo efficiency* pisa el acelerador hasta más allá del punto que ofrece resistencia, las prestaciones del motor se regulan automáticamente de modo que el vehículo acelere al máximo.

- Tenga en cuenta que el modo efficiency* no está disponible si se conduce con remolque.

◀atrás