Cubierta del maletero de accionamiento manual

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Asientos y compa... ◀Maletero
Válido para: vehículos con cubierta del maletero de accionamiento manual

  Fig. 80Maletero: Cubierta enganchada

  Fig. 81Maletero: Montar y desmontar la cubierta del maletero

Enganchar
Extraiga la cubierta y engánchela en las argollas de alojamiento dispuestas en el revestimiento lateral fig. 80►.
Desmontar
Tire de la palanca en la dirección de la flecha fig. 81► y extraiga la cubierta hacia arriba.
Montar
Coloque la cubierta por la izquierda en el alojamiento previsto para ello en el revestimiento lateral.
Presione la cubierta en el alojamiento derecho, hacia abajo, hasta que encastre.
ATENCIÓN
La cubierta no es una superficie de carga. En caso de frenazos o de accidente, los objetos colocados sobre la cubierta pueden poner en peligro a los ocupantes del vehículo, con el peligro de accidente que ello supone.
CUIDADO
Enrolle la cubierta del maletero despacio para evitar que se dañe.
◀atrás