Sistema de asistencia en arrancada

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Freno de estacionamien...
Válido para: vehículos con sistema de asistencia en arrancada

  Fig. 116Detalle de la consola central: Tecla para el sistema de asistencia en arrancada

Cuando el vehículo marcha hacia delante, el sistema de asistencia en arrancada ayuda al conductor durante fases en parado frecuentes o más largas, como por ejemplo delante de un semáforo, en pendientes o circulando en caravana.
Activar el sistema de asistencia en arrancada
Condición: la puerta del conductor está cerrada y el motor en funcionamiento.
Para activar el sistema de asistencia en arrancada, pulse la tecla , ►. El LED de la tecla se ilumina.
Detenerse con el sistema de asistencia en arrancada
Si se detecta que el vehículo se ha detenido, el sistema de asistencia en arrancada se encarga de que no se mueva. En este caso, el testigo de control verde aparece en el cuadro de instrumentos. Puede quitar el pie del pedal de freno.
Si pone en marcha el vehículo del modo habitual, el freno se quita automáticamente y el vehículo se pone en movimiento.
Desactivar el sistema de asistencia en arrancada
Para desactivar el sistema de asistencia en arrancada, pulse la tecla . El LED de la tecla se apaga.
En determinadas situaciones el sistema de asistencia en arrancada encomienda la función de retener el vehículo al freno de estacionamiento. En cuanto el freno de estacionamiento inmoviliza el vehículo, en el cuadro de instrumentos aparece el testigo de control o . Adicionalmente se ilumina el LED de la tecla .
Indicaciones para el conductor en la pantalla digital del cuadro de instrumentos
Asistente arranque: no disponible
Si se visualiza esta indicación para el conductor, no se dan las condiciones para el sistema.
¡Intervenga!
Si se visualiza esta indicación para el conductor, pise el freno.
ATENCIÓN
La inteligente tecnología del sistema de asistencia en arrancada no puede superar los límites impuestos por las leyes físicas. El mayor confort que supone el sistema de asistencia en arrancada no debe inducir a correr riesgos en materia de seguridad.

- El sistema de asistencia en arrancada no puede inmovilizar siempre el vehículo en una pendiente (p. ej. sobre firme resbaladizo o helado).

- Asegúrese siempre de que el vehículo haya quedado inmovilizado como es debido para evitar cualquier tipo de daños.

CUIDADO
Desactive el sistema de asistencia en arrancada antes de entrar en un túnel de lavado.
Aviso

- Cambio automático: si quita el pie del freno cuando el sistema de asistencia en arrancada está activado, este sistema evita que el vehículo “se arrastre”.

- En determinadas situaciones, el sistema de asistencia en arrancada no puede inmovilizar el vehículo. El LED de la tecla se apaga.

◀atrás