Manejo

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Techo corredizo / ...
Válido para: vehículos con techo corredizo/deflector

  Fig. 44Detalle del revestimiento interior del techo, delante: Tecla para el techo corredizo/deflector

-A- Poner en posición deflectora y cerrar el techo
Para poner el techo del todo en posición deflectora, pulse brevemente la tecla hacia arriba (hasta el segundo nivel).
Para cerrar el techo del todo, tire brevemente de la tecla hacia abajo (hasta el segundo nivel) ►.
Para ajustar una posición intermedia, pulse la tecla (o tire de ella) hasta el primer nivel hasta que el techo haya alcanzado la posición deseada.
-B- Abrir y cerrar el techo
Para abrir el techo del todo desplace la tecla brevemente hacia atrás (hasta el segundo nivel).
Para cerrar el techo del todo desplace la tecla brevemente hacia delante (hasta el segundo nivel) ►.
Para ajustar una posición intermedia, desplace la tecla hasta el primer nivel, hacia delante/atrás, hasta que el techo haya alcanzado la posición deseada.
El protector solar se puede abrir y cerrar a mano en cualquier posición. El protector solar se abre automáticamente al abrir el techo corredizo.
ATENCIÓN
No cierre nunca el techo corredizo/deflector descuidada o incontroladamente. ¡Peligro de lesiones! Por ello, desconecte siempre el encendido antes de abandonar el vehículo.
CUIDADO
Cierre el techo corredizo/deflector siempre que abandone el vehículo. Una lluvia repentina podría dañar el equipamiento interior de su vehículo, sobre todo los equipos electrónicos.
Aviso

- Información sobre la apertura y el cierre de confort vínculo►.

- Una vez desconectado el encendido, el techo corredizo/deflector funciona todavía durante aprox. 10 minutos. La tecla deja de funcionar en cuanto se abre la puerta del conductor o la del acompañante.

- La apertura del techo corredizo/deflector funciona sólo hasta -20 ℃.

◀atrás